	Lietošanas veids (galvenais)
	

	Pārbaudīt adresi (pēc saraksta)
koordinātas norāda pēc ieejas patvertnē / ēkā
	

	Patvertnei platība
Telpas, kurās atradīsies cilvēki bez palīgtelpām, h > 1,8 m
	
	Platība uz personu (0,75m2)
Cik personām paredzama
	

	Kontaktpersona Vārds, uzvārds, tālrunis
	



	
	
	Jā 
	Nē
	Piezīmes

	1
	Telpā atrodas elektrotīkls (virs 0,4 kV), ūdensvada, apkures, kanalizācijas un citas maģistrālās inženierkomunikācijas (izņemot ēkas iekšējos inženiertīklus)  Zem 0,4 kV ir standarta trīs fāzu spriegums Neparedz siltummezglus un citas tehniskās telpas
	
	
	(kādi?)

	2
	Telpa ir publiski pieejama (apdraudējuma gadījumā)
	
	
	

	3
	Telpa ir applūdusi
	
	
	(kā?)

	4
	Redzamas applūšanas pēdas peļķes, ūdens notecējuma pazīmes uz ārsienām utt.
	
	
	(kādas?)

	5
	Novērojamas pelējuma pēdas
	
	
	(kāds?)

	6
	Ārsienu konstrukcijās ir lieli atvērumi (logi, vārti, durvis utt.) pilnā platībā, kurus nav iespējams aizvērt, aizbarikādēt ar slāpējošiem materiāliem utt.
	
	
	(kādi?)

	7
	Bīstamas ķīmiskas, uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas
	
	
	(kādas?)

	8
	Atkritumi, būvgruži, konstrukcijas un priekšmeti ar asām malām (var radīt papildu apdraudējumu cilvēkiem, uzturoties patvertnes telpā)
	
	
	(kādi?)

	9
	Rezerves izeja (tunelis, logi, lūkas 0,8m) 
<20 cilvēkiem viena izeja
	
	
	(kāda?)

	10
	Dabiskā ventilācija
	
	
	(kāda?)

	11
	Piespiedu ventilācija
	
	
	(kāda?)

	12
	Apkure
	
	
	(kāda?)

	13
	Ūdensapgāde
	
	
	(kāda?)

	14
	Kanalizācija
	
	
	(kāda?)

	15
	Energoapgāde 
	
	
	(kāda?)

	16
	Durvis izgatavotas no nedegošiem materiāliem (metāla vai ar skārdu apšūts koks)
	
	
	(kādas?)



	
	Atbilst (nav konstatētas nepilnības atbilstoši 3. (1-3) un 4. (4-10) anketas daļai)

	
	Daļēji atbilst (noradīt 4. daļā (4-10) konstatētos trūkumus piezīmēs 
(piezīmes jau būs atzīmētas pie atbildes uz jautājumiem)

	
	Neatbilst (3. daļas (1-3) trūkumi)




